Проєкт



**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РIШЕННЯ**

19 березня 2020 р. м. Попасна №

**Про погодження тимчасових норм**

**водопостачання для населення**

**м. Попасна, яке обслуговується**

**КП «Попаснянський районний**

**водоканал»**

Розглянувши лист директора КП «Попаснянський районний водоканал» з проханням затвердити норми водопостачання, з метою надання послуг водопостачання та водовідведення населенню м. Попасна, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.29 Закону України «Про питну воду та водопостачання», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити тимчасові норми водопостачання для населення міста Попасна, яке обслуговується КП «Попаснянський районний водоканал» (Додаток 1) до затвердження Нормативів питного водопостачання для населення м. Попасна Луганської області, розроблених ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Сектором Державного Агентства водних ресурсів у Донецькій, Луганській та Харківській областях відповідно до чинного законодавства.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Хащенка Д.В., начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради Бондареву М.О.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Підготувала: Бондарева, 21089

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

19.03.2020 №

**Тимчасові норми водопостачання**

**для населення міста Попасна, яке обслуговується**

**КП «Попаснянський районний водоканал»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Об'єкти витрати води | Одиниці виміру | Норми витрат води, л на добу |
| **БУДИНКИ САДИБНОГО ТИПУ ТА МАЛОКВАРТИРНІ БУДИНКИ** | | | |
| 1 | Вулична водорозбірна колонка | на 1 жителя | 50 |
| 2 | Дворова водорозбірна колонка | -//- | 150 |
| 3 | Будинки з водопроводом без каналізації | -//- | 150 |
| 4 | Будинки з водопроводом, з централізованою або місцевою каналізацією (вигріб), з ваннами | -//- | 170 |
| 5 | Будинки з водопроводом, з централізованою або місцевою каналізацією (вигріб), з ваннами (душовими кабінами), з централізованим гарячим водопостачанням або швидкодіючими водонагрівачами | -//- | 195 |
| 6 | Будинки з водопроводом, з централізованою або місцевою каналізацією (вигріб), з ваннами (душовими кабінами), з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатоточковим водорозбором | -//- | 210 |
| **БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | |
| 1 | Будинки з водопроводом і каналізацією (вигрібна яма) без ванн і без газопостачання | на 1 жителя | 95 |
| 2 | Будинки з водопроводом і каналізацією, з ваннами, швидкодіючими газовими водонагрівачами та багато точковим водорозбором | -//- | 210 |
| 3 | Будинки з водопроводом і каналізацією, з ваннами (душовими кабінами), з централізованим гарячим водопостачанням або електроводонагрівачами (бойлерами),  в т.ч. холодна вода  гаряча вода | -//- | 300  195  105 |
| **ГУРТОЖИТКИ** | | | |
| 1 | Гуртожитки із загальними душовими | -//- | 120 |
| 2 | Гуртожитки із загальними кухнями і душовими на всіх поверхах | -//- | 145 |
| **ІНШЕ** | | | |
| 1 | Сади та присадибні ділянки | літрів на 1 м2 | 6 |
| 2 | Квітники та газони | -//- | 6 |
| 3 | Теплиці земляні | -//- | 15 |
| 4 | Теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений грунт | -//- | 6 |
| 5 | -корова  -молодняк крупного рогатого скоту  -кінь  -свиня доросла  -порося до 4-х місяців  -коза, вівця | літрів на добу на 1 голову | 80  30  80  25  15  10 |
| 6 | -автобус  -вантажний транспорт  -легковий транспорт  -мотоцикл | миття а/м за 1 раз, літрів | 500  500  300  50 |

Примітка :

Поливні місяці: травень, червень, липень, серпень – всього 120 днів.

Нарахування за полив не проводиться в дні випадіння опадів більше 1,0 мм.

Миття автотранспорту прийняте 4 рази на місяць

Заступник міського голови Д.В.Хащенко